[ 교통신호등, 교통신호제어기, 바닥형보행신호등 ]

직접생산 확인 관련 준비 서류 ]

1. 사업자등록증명원 (3개월 내 발급) - 업태: 제조업, 종목: 제조품목표시

2. 공장등록증명서 (3개월 내 발급) - 업종표기(산업분류번호)

[임차공장의 경우] 2-1. (전/월세 공통):임차계약서, 2-2. (전세): 임차보증금 납       부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종, 단 임차보증금      증빙자료가 없는 경우 재무제표 등에 임차료가 계상된 경우에 한하여 인정.

(월세): 최근 3개월분 월세납부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종)

※ 공장등록증명서상 공장소재지와 중소기업제품공공구매정보망(smpp.go.kr)의              공장주소가 동일하여야 함.

3. 생산시설보유목록확인서(소정양식) *뒷부분에 양식 있음

3-1. 생산․검사설비의 구매 또는 설치증빙서류(계약서, 세금계산서 등)

3-2. 구매 또는 설치 증빙서류가 없는 경우 유형자산감가상각명세서 첨부

※ 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서(유효기간 1년)

※ 항온항습기의 경우 온‧습도병행

4. 교통신호등,바닥형보행신호등 시험성적서(유효기간 3년)

5. 교통신호제어기 기능필증서(유효기간 2년)

6. 생산인력에 대한 4대 보험 가입자 명부 또는 고용보험 가입자명부

(직원 고용보험 가입 확인 되는 서류 필수)

7. 최근 1년 이내 원부자재 구입실적 2건(세금계산서 등)

8. 생산공정서(중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준(중기부고시 참조))

9. 공장배치도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산시설 배치를 명시한 공장배치도)

10. 회사조직도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산인력을 명시한 회사조직도)

11. 최근 1년 전기사용내역 (한국전력에서 발행한 납부영수증)

※ 생산설비, 검사설비는 사용(작동)이 가능해야 하며 확인필요시 시연하여야 함.

※ 공공구매종합정보망에 자료 업로드만 하면 됨

※ 문의 : Tel : 02-2248-0750~1    Fax : 02-2248-0752

※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 307, 703호(답십리동, 클래식타워)

한국도로교통시설물공업협동조합

		항목별 직접생산확인 실태조사표
제품명	교통신호등(4616150401),교통신호제어기(4616150403), 바닥형보행신호등(4616150407)

항 목	교통신호등, 교통신호제어기	바닥형보행신호등	비 고	조사결과
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 한국표준산업분류번호 : 28903 - 제조시설면적+부대시설면적 : 100㎡ 이상	① 사업자등록 ② 공장등록 -한국표준산업분류번호 : 28903 - 면적(부대시설포함) : 50㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
생산시설	[교통신호등, 교통신호제어기] <생산설비> ①납땜설비(인두, 디핑기 각 1대 이상) ②조립설비(전동공구, 압축기 각 1대 이상) <검사설비> ①치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터 각 1대) ②전압계․전류계․전력계 각1대 (0.5급 이상 계기로서 주파수 범위 40Hz~50Hz) ※파워미터 등 복합검사설비 보유시 인정 ③절연저항측정기 ④내전압시험기 ⑤항온항습기 ⑥파형측정기(오실로스코프 등) ⑦점등시험장치(On-Off시험장치) ⑧전압조정기 ⑨광도계(교통신호등에 한함)	[바닥형보행신호등] <생산설비> ①납땜설비(인두, 디핑기 각 1대 이상) ②조립설비(전동공구, 압축기 각 1대 이상) ③건조기 ④교반기 ③,④는 원재료 특성상 필요한 경우에만 보유 <검사설비> ①충격시험기 ②파워미터 등 복합설비(전압, 전류,전력 측정가능) ③절연저항측정기 ④내전압시험기 ⑤항온항습기 ⑥파형측정기(오실로스코프 등) ⑦광조도계 ⑧전자저울 ⑧는 원재료 특성상 필요한 경우에만 보유	임차보유 인정하지 않음 - 검사설비는 공인 검사기관의 교정성적서 확인 (단, 치수측정기, 점등시험장치는 현장보유 확인시 제외) - 항온항습기, 광도계는 공인시험기관 또는 단체와 설비사용계약을 체결하거나 공인시험기관의 시험성적서를 연1회 이상 발급받는 경우 설비를 보유한 것으로 인정	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
생산인력	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상		- 4대보험 가입증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙 자료 확보)	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)

생산 공정	필수 공정	<교통신호등> LED모듈+POWER모듈조립→함체조립→광학장치조립→배선연결→문조립→ 출력확인검사 <바닥형보행신호등> 외함 및 발광소자 등 제작(외주가능)→LED모듈→케이블조립→충진제교반작업→외함조립(충진제사용시)→외함조립(가스켓,오링 사용시)→검사 및 출하 <교통신호제어기> 콘트롤러부착→단자함조립→수동조작판부착→명판부착→받침대부착	-작업공정도 또는 작업표준 등	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
기 타		① 교통신호등(바닥형보행신호등),제어기 등 ‘경찰청 표준규격’에 적합한 제품생산 (자사 상호표기)	-원부자재 매입세금계산서 -월별전기사용내역 - 완제품에 대한 공인인증기관의 시험 및 기능필증 확인(신호등, 바닥형보행신호등 시험성적서 유효기간 3년, 제어기 기능필증 유효기간 2년	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)

생산 공정	전체 공정	<교통신호등> 외함 및 발광소자 등 제작(외주가능)→LED모듈+POWER모듈조립→함체조립→광학장치조립→배선연결→문조립→출력확인검사 <바닥형보행신호등> 외함 및 발광소자 등 제작(외주가능)→LED모듈→케이블조립→충진제교반작업→외함조립(충진제사용시)→광학장치조립→외함조립(가스켓,오링 사용시)→검사 및 출하 <교통신호제어기> 함체 및 부품 등 제작(외주가능)→콘트렐러부착→단자함조립→수동조작판부착→명판부착→받침대부착	- 작업공정도 또는 작업표준 등	‧ 적 합 ( ) ‧ 부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)

※ 위 조사결과에 허위 또는 부정한 방법 등에 따른 내용이 반영되어 있을 경우에는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제35조의 규정에 따라 처벌받을 수 있습니다.

○ 실태조사일 : 20   년      월      일

○ 조사자 및 업체확인자

- (조사자) 조합명 : 한국도로교통시설물(조)            성      명 :              (인)

- (확인자) 업체명 :                                  대표자성명 :             (인)                                                           (위임인성명) :                (인)

[ 별첨 125-1]

생산시설 세부설명

□ 생산설비(교통신호등, 교통신호제어기)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	인두, 디핑기	납땜을 위한 설비. 디핑기는 통상적으로 대량의 PCB(회로기판) 납땜을 위한 설비
2	전동공구, 컴프레서(압축기)	원부자재를 조립하기 위한 설비

□ 검사설비(교통신호등, 교통신호제어기)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	버니어캘리퍼스, 마이크로미터	ㆍ버니어캘리퍼스(치수측정) : 0~300mm(0.05mm) ㆍ마이크로미터(두께측정) : 0~25mm(0.01mm)
2	전압계․전류계․전력계	ㆍ전압계(전압측정) : 전압0~300(0.1)V ㆍ전류계(정격전류측정) : 전류0~5(0.001)A ㆍ전력계(소비전력측정) : 전력0~200(0.01)W
3	절연저항측정기	절연물의 저항을 측정하는 설비[0~1000㏁(0.5급)]
4	내전압시험기	전기적으로 접촉되어 있지 않은 두 개의 도체 사이에 고전압을 인가하였을 때 제품이 견딜 수 있는 내전압을 시험하는 설비 [0~5㎸(1.5급)]
5	항온항습기	일정한 기간 동안 정해진 온습도 조건을 정해진 정밀도로 유지하는 설비 ㆍ내부크기 500㎜x500㎜x500㎜이상 ㆍ사용온도 -30℃~70℃이상 ㆍ습도 90%~95%이상
6	파형측정기 (오실로스코프 등)	전기적인 모든 현상을 파형으로 관찰할 수 있는 설비 [Band width 000㎓㎓~000㎓]
7	점등시험장치 (ON-OFF시험장치)	내구성 시험설비(20초 점등, 20초 소등)
8	전압조정기	전원의 전압을 허용한도내로 유지시키는 전기 또는 전자장치 설비( 0~240V, 3kVA )
9	광도계	광도분포시험설비 ㆍ조도계 0.1LX~90000LA(A3) ㆍ계측장비용 삼각대 ㆍ소프트웨어

별첨 125-1]

생산시설 세부설명

□ 생산설비(바닥형보행신호등)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	인두, 디핑기	납땜을 위한 설비. 디핑기는 통상적으로 대량의 PCB(회로기판) 납땜을 위한 설비
2	전동공구, 압축기	원부자재를 조립하기 위한 설비
3	건조기(원재료 특성상 필요한 경우에만 보유)	충진된 액체를 고체화하기 위하여 내부 평균온도를 50도 이상 및 최대 온도편차는 10% 이내로 일정시간 유지 가능한 설비
4	교반기(원재료 특성상 필요한 경우에만 보유)	경화제 등 2종 이상의 원료를 혼합하여 원료의 특성을 최척화하는 설비

□ 검사설비(바닥형보행신호등)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	충격시험기	물리적인 충격을 가해 내구성을 시험하는 설비
2	파워미터 등 복합설비 (전압계․전류계․전력계)	전기회로의 전압, 전류, 전력 등을 측정할 수 있는 설비
3	절연저항측정기	절연물의 저항을 측정하는 설비[0~1000㏁(0.5급)]
4	내전압시험기	전기적으로 접촉되어 있지 않은 두 개의 도체 사이에 고전압을 인가하였을 때 제품이 견딜 수 있는 내전압을 시험하는 설비 [0~5㎸(1.5급)]
5	항온항습기	일정한 기간 동안 정해진 온습도 조건을 정해진 정밀도로 유지하는 설비 ㆍ내부크기 500㎜x500㎜x500㎜이상 ㆍ사용온도 -30℃~70℃이상 ㆍ습도 90%~95%이상
6	파형측정기 (오실로스코프 등)	전기적인 모든 현상을 파형으로 관찰할 수 있는 설비
7	광조도계	광도분포 시험설비 ㆍ조도계 0.1LX~90000LA(A3) ㆍ계측장비용 삼각대 ㆍ소프트웨어
8	전자저울(원재료 특성상 필요한 경우에만 보유)	원료의 정확한 혼합 비율을 위해 전자식 저울을 구비 하여야 하며 전자식 저울의 성능은 (최소 무게 : 10g / 최대 무게 : 50kg )을 만족하여야 함

[ 별첨 125-2 ]

생산공정 세부설명

□ 교통신호등

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	외함 및 발광소자 등 제작(외주가능)	교통신호등의 외함을 제작하고 발광소자 등 원부자재를 제작 또는 구매
2	LED모듈+POWER모듈조립	구입한 원부자재를 이용 LED 모듈과 POWER모듈을 조립하여 구성
3	함체조립	외함의 각 부분품을 사양서에 맞게 조립
4	광학장치 조립	함체에 조립된 LED모듈 등 광학장치를 조립
5	배선연결	POWER 모듈 등 각종 배선을 연결
6	문 조립	함체의 문을 조립
7	출력확인검사	시험 및 조정, 각인, 봉인을 완료한 제품을 공인시험기관에서 검사하는 공정

□ 바닥형보행신호등

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	설계	제품을 설계하는 공정
2	외함 및 발광소자 등 제작(외주가능)	바닥형보행신호등의 외함을 제작하고 발광소자등 원부 자재를 제작 또는 구매
3	LED모듈 및 광학장치 조립	설계 도면에 맞추어 구입한 원부자재를 이용 LED모듈과 광학장치를 납땜 및 조립
4	충진제 교반작업 (충진제사용시)	전자저울과 교반기를 사용하여 1종 이상의 충진제를 충분히 교반하는 공정
5	외함조립	(충진제 사용시) LED모듈 등 광학장치와 함께 충진제를 충진 후 건조설비를 통하여 일정시간 경화하는 공정 (개스켓, O링 사용시) 방수구조에 적합하도록 LED모듈 등 광학장치와 함께 외함에 조립하는 공정
6	검사 및 출하	구동전압에 따른 광출력과 기능검사 후 제품정격과 제조일자, A/S연락처 등을 기록 후 포장 및 출하

□ 교통신호제어기

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	함체 및 부품 등 제작 (외주가능)	함체 및 콘트롤러 등 부품 제작
2	콘트롤러 부착	함체에 콘트롤러를 부착
3	단자함 조립	배선케이블과 피복선 등을 이을 수 있는 접속용 단자함을 조립하여 함체에 부착
4	수동조작판 부착	교통신호제어기를 수동으로 조작할 수 있는 수동조작판을 함체에 부착
5	명판 부착	조립 완료된 제어기 함체에 업체명, 전화번호 등 필요사항이 기재된 명판 부착
6	받침대 부착	교통신호제어기를 필요장소에 부착할 수 있는 받침대를 함체에 부착

생산시설 보유 목록 확인서

- 교통신호등 ․ 교통신호제어기 -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	납땜설비(인두, 디핑기)
2	조립설비(전동공구, 압축기)
3	치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터)
4	전압계․전류계․전력계
5	절연저항측정기
6	내전압시험기
7	항온항습기
8	파형측정기
9	점등시험장치
10	전압조정기
11	광도계

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

20   .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)

생산시설 보유 목록 확인서

- 바닥형보행신호등 -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	납땜설비(인두, 디핑기)
2	조립설비(전동공구, 압축기)
3	건조기
4	교반기
5	충격시험기
6	전압계,전류계, 전력계
7	절연저항측정기
8	내전압시험기
9	항온항습기
10	파형측정기
11	광조도계
12	전자저울

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

20   .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)