[ 갈매기표지판, 교통안전표지, 도로표지,

직접생산 확인 관련 준비 서류 ]

1. 사업자등록증명원 (3개월 내 발급) - 업태: 제조업, 종목: 제조품목표시

2. 공장등록증명서 (3개월 내 발급) - 업종표기(산업분류번호)

[임차공장의 경우] 2-1. (전/월세 공통): 임차계약서, 2-2.(전세): 임차보증금 납부 증빙

자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종, 단 임차보증금 증빙자료        가 없는 경우 재무제표 등에 임차료가 계상된 경우에 한하여 인정.

(월세): 최근 3개월분 월세납부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종)

※ 공장등록증명서상 공장소재지와 중소기업제품공공구매정보망(smpp.go.kr)의                   공장주소가 동일하여야 함.

3. 생산시설보유목록확인서(소정양식) *뒷부분에 양식 있음

3-1. 생산․검사설비의 구매 또는 설치증빙서류(계약서, 세금계산서 등)

3-2. 구매 또는 설치증빙서류가 없는 경우 유형자산감가상각명세서 첨부

※ 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서(유효기간 1년)

※ 항온항습기의 경우 온‧습도병행

4. 생산인력에 대한 4대 보험 가입자 명부 또는 고용보험 가입자명부

(직원 고용보험 가입 확인 되는 서류 필수)

5. 생산공정서(직접생산 확인 기준에 기재된 필수공정은 반드시 포함되어야 함)

6. 공장배치도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산시설 배치를 명시한 공장배치도)

7. 회사조직도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산인력을 명시한 회사조직도)

※ 생산설비, 검사설비는 사용(작동)이 가능해야 하며 필요시 시연하여야 함.

※ 공공구매종합정보망에 자료 업로드만 하면 됨.

※ 문의 : Tel : 02-2248-0750~1    Fax : 02-2248-0752

※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 307, 703호(답십리동, 클래식타워)

한국도로교통시설물공업협동조합

169	【경쟁제품】신호표지 (1) <세부제품 : 갈매기표지판, 교통안전표지, 도로표지>

□ 직접생산 정의 도로표지판(갈매기표지판, 교통안전표지, 도로표지)의 직접생산은 원재료인 알루미늄판, 반사시트 등을 구입, 기판 및 외부 부속구조물을 생산(외주가능)하고 문안을 도안하여 커팅하고(외주불가) 기판에 결합하여 완제품을 생산하는 것을 말함. □ 직접생산 확인기준
항 목	내 용		비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 - 한국표준산업분류번호 : 25994 - 세부제품별 시설면적기준 ·갈매기표지판, 교통안전표지 : 제조시설면적 100㎡이상 ·도로표지 -일반식: 제조시설면적+부대시설면적:300㎡이상 -조명식,발광식:제조시설면적+부대시설면적:198㎡이상)		- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설	<갈매기표지판, 교통안전표지, 도로표지>		- 가변형은 교통안전표지만 해당함 (도로표지, 갈매기표지판은 일반식/조명식·발광식으로 구분) - 임차보유 인정하지 않음 - 가변형의 경우 생산설비 중 ②,③,④,⑤ 제외 가변형 교통안전표지의 경우 공인시험성적서 확인(유효기간 3년) ※ 해당 성적서의 규격이 사후 변경될 경우, 수요기관의 요구에 맞는 규격 · 시험방법으로 시험성적서 관리 - 검사설비는 공인검사기관의 교정성적서 확인 (①,④는 현장보유 확인시 제외) - 사규에 의한 자체 교정주기는 최대 2년 이내 인정 - 설비사용계약서
	일반식	조명식·발광식·가변형
	<생산설비> ① 알곤용접기 ② 컴퓨터그래픽디자인평판머신 ③강압(로라)압착기(2.5*6m) 또는 라미네이팅기(폭 1.2m이상) - 교통안전표지, 갈매기표지판에 한해 규격제한 없음	<생산설비> ① 알곤용접기 ② 컴퓨터그래픽디자인평판머신 또는 롤커팅플로터(폭1.2m이상) ③강압(로라)압착기(2.5*6m) 또는 라미네이팅기(폭1.2m이상) - 강압(로라)압착기의 경우 교통안전표지, 갈매기표지판에 한해 규격 제한 없음 ④ CNC 또는 레이져컷팅기 또는 합성수지재단기 ⑤ 밧데리 충전기 ⑥ 온도조절전기인두기
	<검사설비> ① 치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터 각 1대) ② 항온항습기 ③ 색차계 ④ 반사성능시험기 ※ ②, ③, ④는 외부공인 시험기관의 설비사용계약을 체결한 경우 보유한 것으로 인정	<검사설비> ① 치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터 각 1대) ② 항온항습기(조명식·발광식에 한함) ③ 색차계(조명식·발광식에 한함) ④ 반사성능시험기(조명식· 발광식에 한함) ⑤ 조도기 또는 컨델라 측정 ⑥ AC/DC 테스터기 ⑦ 휘도계(가변형에 한함) ※ ②, ③, ④는 외부공인 시험기관의 설비사용계약을 체결한 경우 보유한 것으로 인정

항 목		내 용		비 고
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상		- 4대보험 가입증명으로 확인 (1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	전체공정	<교통안전표지, 도로표지, 갈매기표지판>		- 작업공정도 또는 작업표준 등
		일반식	조명식·발광식
		기판제작→문안도안 및 커팅→기판압착→검사	기판제작→문안도안 및 커팅→기판압착→합성수지판 재단→LED모듈조립→합성수지판 압착→검사
			가변형
			LED기판제작→LED모듈조립(전면판,챙,후면부등)→함체조립→내부결선 및 배선→표출테스트 및 검사→라벨링 및 포장
	필수공정	<교통안전표지, 도로표지, 갈매기표지판>
		일반식	조명식·발광식
		문안도안 및 커팅→기판압착→검사	문안도안 및 커팅→기판압착→합성수지판 재단→LED모듈조립→합성수지판 압착→검사
			가변형
			LED모듈조립(전면판,챙,후면부등)→내부결선 및 배선→표출테스트 및 검사→라벨링 및 포장
기 타

[ 별첨 169-1 ]

생산시설 세부설명

□ 생산설비 (교통안전표지, 도로표지, 갈매기표지판)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	알곤용접기	원자재 접합 등을 위해 알곤가스를 이용하여 용접하는 알곤용접 전용기기로서 300A이상
2	컴퓨터그래픽디자인평판머신	컴퓨터 그래픽으로 디자인된 문안을 도안하여 커팅하는 설비로서 너비 900㎜이상
3	롤커팅플로터	컴퓨터 그래픽으로 디자인된 문안을 커팅하는 설비로서 폭 1.2m이상
4	강압(로라)압착기(2.5x6m)	원자재인 알루미늄 판에 반사시트를 부착 후 고무롤러로 압력을 가하여 표지판을 제조하는 설비(교통안전표지는 규격제한 없음)
5	라미네이팅기	플렉스 재질 등 투과성 소재를 합성수지에 부착하는 장비로 폭 1.2m 이상
6	합성수지 재단기	PC판을 절단하는 기기
7	밧데리 충전기	밧데리를 충전시키는 기기
8	온도조절전기인두기	납땜기기

□ 검사설비 (교통안전표지, 도로표지, 갈매기표지판)

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	버니어캘리퍼스, 마이크로미터	ㆍ버니어캘리퍼스(치수측정) : 0~300mm(0.05mm) ㆍ마이크로미터(두께측정) : 0~25mm(0.01mm)
2	항온항습기	반사지를 일정한 온도 및 습도를 유지(표준상태)한 곳에 넣어두고 시험할 때 사용할 수 있도록 하는 설비 ㆍ내부크기 450㎜x450㎜x450㎜이상 ㆍ사용온도 34℃~74℃ ㆍ습도 60%~70%RH이상
3	색차계	반사시트의 색을 측정하는 기기 ㆍ광원 : D65 ㆍ표색계 : XYZ, x, y, Y 값을 측정
4	반사성능시험기	반사안전표지판 재귀반사시트의 반사성능을 측정하는 기기 ㆍ측정범위 : 관측각(0.1°, 0.2°, 0.5°), 입사각(-4°, 30°) ㆍ측정거리(간이형) 1000㎜
5	조도, 컨델라측정기	LED의 광도, 광원 측정기
6	정전압기	LED의 정격전압 측정기
7	AC/DC테스터기	전류, 전압 테스터기
8	휘도계	LED모듈의 휘도 측정기(가변형 교통안전표지에 한함)

[ 별첨 169-2 ]

생산공정 세부설명

□ 생산공정 (교통안전표지(가변형 제외), 도로표지, 갈매기표지판)

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	기판제작	도로정보를 전달하기 위한 기판을 제작
2	문안도안 및 커팅	표지문안을 도안하여 커팅
3	기판압착	커팅된 문안을 기판에 압착하여 부착
4	합성수지판 재단 및 LED모듈조립	합성수지판을 재단하여 LED모듈과 조립
5	합성수지판 압착	합성수지판에 반사지 부착
6	검사	완제품을 검사설비를 통해 성능을 검사

□ 교통안전표지(가변형에 한함)

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	LED기판제작	LED, 전자부품과 PCB조립
2	LED모듈조립	LED기판과 전면판, 챙, 후면부 등을 조립
3	함체 조립	LED모듈, 전원장치 등과 함체 조립
4	내부결선 및 배선	전원 및 데어터 케이블 결선과 배선
5	표출테스트 및 검사	기호, 문자 등 색상별 표출테스트 및 검사
6	라벨링 및 포장	라벨을 붙이고 포장하는 공정

생산시설 보유 목록 확인서

- 일반식(갈매기표지판/교통안전표지/도로표지) -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	알곤용접기
2	컴퓨터그래픽디자인평판머신
3	강압(로라)압착기(2.5x6m)또는 라미네이팅기(폭1.2m 이상)
4	치수측정기(버니어캘리퍼스)
5	치수측정기(마이크로미터)
6	항온항습기
7	색차계
8	반사성능시험기

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)

생산시설 보유 목록 확인서

- 조명식․발광식(갈매기표지판/교통안전표지/도로표지) -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	알곤용접기
2	컴퓨터그래픽디자인평판머신 또는 롤커팅플로터(폭1.2m이상)
3	강압(로라)압착기(2.5x6m) 또는 라미네이팅기(폭1.2m이상)
4	치수측정기 (버니어캘리퍼스)
5	치수측정기 (마이크로미터)
6	항온항습기
7	색차계
8	반사성능시험기
9	합성수지 재단기
10	밧데리 충전기
11	온도조절전기인두기
12	조도, 컨델라 측정기
13	AC/DC 테스터기

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)

생산시설 보유 목록 확인서

- 가변형(교통안전표지) -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	알곤용접기
2	치수측정기 (버니어캘리퍼스)
3	치수측정기 (마이크로미터)
4	항온항습기
5	색차계
6	반사성능시험기
7	온도조절전기인두기
8	조도, 컨델라 측정기
9	AC/DC 테스터기
10	휘도계

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)