[ 금속기둥 직접생산 확인 관련 준비 서류 ]

1. 사업자등록증명원 (3개월 내 발급) - 업태: 제조업, 종목: 제조품목표시

2. 공장등록증명서 (3개월 내 발급) - 업종표기(산업분류번호)

[임차공장의 경우] 2-1. (전/월세 공통):임차계약서, 2-2. (전세): 임차보증금 납       부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종, 단 임차보증금      증빙자료가 없는 경우 재무제표 등에 임차료가 계상된 경우에 한하여 인정.

(월세): 최근 3개월분 월세납부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종)

※ 공장등록증명서상 공장소재지와 중소기업제품공공구매정보망(smpp.go.kr)의              공장주소가 동일하여야 함.

3. 생산시설보유목록확인서(소정양식) *뒷부분에 양식 있음

3-1. 생산․검사설비의 구매 또는 설치증빙서류(계약서, 세금계산서 등)

3-2. 구매 또는 설치 증빙서류가 없는 경우 유형자산감가상각명세서 첨부

※ ①진동시험기의 경우 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을

맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 발급받은 경우에는 설비를 보        유한 것으로 인정 – 설비사용계약서 또는 시험성적서 사본 첨부

※ 함체미부착형은, 생산설비 중 절곡기 및 검사설비(진동시험기) 보유 제외

4. 생산인력에 대한 4대 보험 가입자 명부 또는 고용보험 가입자명부

(직원 고용보험 가입 확인 되는 서류 필수)

5. 최근 1년 이내 원부자재 구입실적 2건(세금계산서 등)

6. 생산공정서(직접생산 확인 기준에 기재된 필수공정은 반드시 포함되어야 함)

7. 공장배치도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산시설 배치를 명시한 공장배치도)

8. 회사조직도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산인력을 명시한 회사조직도)

※ 생산설비, 검사설비는 사용(작동)이 가능해야 하며 확인필요시 시연하여야 함.

※ 공공구매종합정보망에 자료 업로드만 하면 됨.

※ 문의 : Tel : 02-2248-0750~1    Fax : 02-2248-0752

※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 307, 703호(답십리동, 클래식타워)

한국도로교통시설물공업협동조합

39	【경쟁제품】기둥 <세부제품 : 금속기둥>

□ 직접생산 정의

기둥(금속기둥(CCTV지주))의 직접생산은 원자재인 스테인레스강, 강관, 철판 등을 구입하여 보유한 생산시설 및 인력을 활용하여 절단, 절곡, 용접, 가공 등의 생산공정을 거쳐 CCTV를 설치용 기둥(필요시 함체포함 / 함체부착형의 직접생산증명은 함체미부착형까지 제작가능)을 생산하는 것을 말함

□ 직접생산확인 기준

항  목

내         용

비     고

생산공장

①사업자등록

②공장등록

- 한국표준산업분류 : 25112, 25113, 24199

- 공장면적: 300㎡ 이상*

* 제조시설면적 150㎡이상+공장부지면적+부대시설

- 사업자등록증명

- 공장등록증명서

생산시설

<생산설비>

①절단기(레이저절단기, CNC플라즈마절단기)

②절곡기  ③용접기(알곤, CO2)  ④연마기

⑤전동공구(드릴, 드라이버)  ⑥작업대  ⑦호이스트

<검사설비>

①진동시험기

※ ①의 경우 공공연구기관 또는 단체에서 설비사용계약을 맺었거나 국가공인시험기관의 시험성적서를 발급받은 경우에는 설비를 보유한 것으로 인정

– 설비사용계약서 또는 시험성적서 사본 첨부

※ 검사설비 중 ①진동시험기의 경우, 설비계약서 또는 시험성적서 사본

※ 함체미부착형은, 생산설비 중 절곡기 및 검사설비(진동시험기) 보유 제외

생산인력

상시근로자(대표자 제외) : 3명 이상

- 4대보험 납부증명으로 확인
(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)

생산

공정

전체

공정

함체 부착형	함체 미부착형
자재절단(스테인레스강, 강관, 철판 등) → 천공 → 용접 → 철판절곡 → 함체조립 → 부품부착 → 가공 → 검사 → 포장	자재절단(스테인레스강, 강관, 철판 등) → 천공 → 용접 → 가공 → 검사 → 포장 ※ 6T 규격 이상의 레이저 절단은 외주 가능

- 작업공정도 또는 작업표준 등

필수

공정

기 타

①최근 1년간 원, 부자재구입 내역

②최근 1년간 전기사용 내역

- 매입세금계산서

- 월별전기사용내역
(한국전력공사 확인)

[ 별첨 39-1 ]

생산시설 세부설명

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	절단기	원자재인 스테인레스강, 강관, 철판 등을 규격에 맞게 절단하는 설비 (레이저절단기, CNC플라즈마절단기 등)
2	절곡기	철판을 일정한 규격에 맞추어 구부리는 시설
3	용접기	원자재를 알곤 및 CO2를 이용하여 접합하는 시설
4	연마기	원자재의 용접 또는 절단된 표면을 매끄럽게 가공 하는 시설
5	전동공구(드릴, 드라이버)	나사 등 교정 장치를 부착하기 위해 구멍을 뚫거나 조이는 시설
6	작업대	원자재를 올려놓고 용접, 조립 등의 작업을 하는 시설
7	호이스트	금속기둥을 들어 들어오리거나 입, 출고하는 시설
8	진동시험기	금속기둥, 함체의 진동을 측정하는 시설(1,000㎜×1,000㎜×800㎜)

[ 별첨 39-2 ]

생산공정 세부설명

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	자재절단	원자재 스테인레스강, 강관, 철판 등을 규격에 따라 자름
2	천공	원자재 스테인레스 강판, 철판 등을 규격에 따라 구멍을 뚫음
3	용접	베이스플레이트 등을 용도에 따라 부착
4	절곡	원자재인 철판을 규격에 따라 구부림
5	함체조립 및 부품부착	함체조립 및 손잡이, 시건장치 등 함체에 부착
6	가공	용접 부분 등을 평편하게 함
7	검사	제품의 형태, 외관 등 검사
8	포장	완성된 제품 포장

생산시설 보유 목록 확인서

- 금속기둥 -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	절단기(레이저절단기, CNC플라즈마 절단기 등)
2	절곡기
3	알곤용접기
4	CO2용접기
5	연마기
6	전동공구 (드라이버, 드릴)
7	작업대
8	호이스트
9	진동시험기

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)