[도로안전표지판지주, 신호등주, 종합폴

직접생산 확인 관련 준비 서류 ]

1. 사업자등록증명원 (3개월 내 발급) - 업태: 제조업, 종목: 제조품목표시

2. 공장등록증명서 (3개월 내 발급) - 업종표기(산업분류번호)

[임차공장의 경우] 2-1. (전/월세 공통):임차계약서, 2-2. (전세): 임차보증금 납       부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종, 단 임차보증금      증빙자료가 없는 경우 재무제표 등에 임차료가 계상된 경우에 한하여 인정.

(월세): 최근 3개월분 월세납부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종)

※ 공장등록증명서상 공장소재지와 중소기업제품공공구매정보망(smpp.go.kr)의              공장주소가 동일하여야 함.

3. 생산시설보유목록확인서(소정양식) *뒷부분에 양식 있음

3-1. 생산․검사설비의 구매 또는 설치증빙서류(계약서, 세금계산서 등)

3-2. 구매 또는 설치 증빙서류가 없는 경우 유형자산감가상각명세서 첨부

※ 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서(유효기간 1년)

4. 생산인력에 대한 4대 보험 가입자 명부 또는 고용보험 가입자명부

(직원 고용보험 가입 확인 되는 서류 필수)

5. 최근 1년 이내 원부자재 구입실적(세금계산서 등)

6. 생산공정서(직접생산 확인 기준에 기재된 필수공정은 반드시 포함되어야 함)

7. 공장배치도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산시설 배치를 명시한 공장배치도)

8. 회사조직도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산인력을 명시한 회사조직도)

※ 생산설비, 검사설비는 사용(작동)이 가능해야 하며 확인필요시 시연하여야 함.

※ 공공구매종합정보망에 자료 업로드만 하면 됨. 등기 발송 불필요

※ 문의 : Tel : 02-2248-0750~1    Fax : 02-2248-0752

※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 307, 703호(답십리동, 클래식타워)

한국도로교통시설물공업협동조합

122	【경쟁제품】교통통제장비 (5) 〈세부제품 : 도로안전표지판지주, 신호등주, 종합폴>

□ 직접생산 정의 교통통제장비(도로안전표시판지주)의 직접생산은 주 원재료인 일반구조용강관 등을 구입, 보유 생산시설과 인력을 활용하여 절단, 용접, 가공, 천공, 도금, 도장, 부착대 등 결합하는 등의 각 생산공정을 거쳐 도로표지판을 설치할 수 있도록 완제품을 생산하는 것을 말함. 교통통제장비(신호등주, 종합폴)의 직접생산은 원재료인 강관[한국산업규격 KS (KSD3507 또는 KSD3566 동등이상)]과 강판[한국산업규격 KS (KSD3503동등 이상)]을 보유한 생산시설과 인력을 활용하여 절단, 용접, 천공, 도금, 도장, 마감 등의 생산공정을 거쳐 완제품으로 생산하는 것을 말함. □ 직접생산 확인기준
항 목		내 용	비 고
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 한국표준산업분류번호 : 25113 - 제조시설면적+부대시설면적 : 300㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설		① 절단기 ② 호이스트(※도로안전표시판지주의 경우, 1톤이상의 자동작동 가능) ③ 용접기(CO2용접기 1대) ④ 에어플라즈마 또는 산소절단기 ⑤ 연마기 ⑥ 작업대	- 임차보유 인정하지 않음
생산인력		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 3인 이상	- 4대보험 가입증명으로 확인 (1개이상 보험가입 증빙자료 필요)
생산공정	전체공정	절단→용접→천공→도금→도장→마감	- 작업공정도 또는 작업표준
	필수공정	절단→용접→천공(강관은 필수, 강판의 레이저천공은 외주가능)→마감
기 타		① 최근 1년 이내 원·부자재 구입 내역 ② 전기사용내역 (최근 3개월)	- 원재료 구매 세금계산서 - 월별 전기사용내역 (한국전력공사 확인)

.

[ 별첨 122-11 ]

생산시설 세부설명

□ 생산설비

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	절단기	강관을 절단하는 원형고속절단기 또는 기계톱 등 동력식 시설
2	호이스트	자재를 운반하는 시설 (1톤이상의 자동작동 가능)
3-1	에어플라즈마 또는 산소절단기	강관 또는 강판을 천공하는 시설
3-2	Co2용접기	원자재 접합을 위해 Co2가스와 전기를 이용하여 용접하는 시설
4	연마기	용접 또는 절단된 표면을 매끄럽게 가공 하는 시설
5	작업대	원자재를 올려놓고 용접할 수 있는 전용 작업대

[ 별첨 122-12 ]

생산공정 세부설명

□ 생산공정

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	절단	강관을 규격에 맞게 절단
2	용접	강관과 강판을 소재부위별로 용접
3	천공	배선,부착대,삽입 등을 위해 강관을 천공하거나 볼트 구멍을 강판에 천공
4	도금	용접, 천공한 반제품을 용융아연으로 도금
5	도장	도금한 제품을 도료로 도장
6	마감	완제품 생산

생산시설 보유 목록 확인서

- 도로안전표지판지주, 신호등주, 종합폴 -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	절단기
2	호이스트 (※도로안전표시판지주의 경우, 1톤이상의 자동작동 가능)
3	CO2용접기
4	에어플라즈마 또는 산소절단기
5	연마기
6	작업대

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)