[ 도로표지병 직접생산 확인 관련 준비 서류 ]

1. 사업자등록증명원 (3개월 내 발급) - 업태: 제조업, 종목: 제조품목표시

2. 공장등록증명서 (3개월 내 발급) - 업종표기(산업분류번호)

[임차공장의 경우] 2-1. (전/월세 공통):임차계약서, 2-2. (전세): 임차보증금 납       부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종, 단 임차보증금      증빙자료가 없는 경우 재무제표 등에 임차료가 계상된 경우에 한하여 인정.

(월세): 최근 3개월분 월세납부증빙자료(납부통장, 금융권이체확인증, 무통장입금확인서 중 1종)

※ 공장등록증명서상 공장소재지와 중소기업제품공공구매정보망(smpp.go.kr)의              공장주소가 동일하여야 함.

3. 생산시설보유목록확인서(소정양식) *뒷부분에 양식 있음

3-1. 생산․검사설비의 구매 또는 설치증빙서류(계약서, 세금계산서 등)

3-2. 구매 또는 설치증빙서류가 없는 경우 유형자산감가상각명세서 첨부

※ 검사설비는 공인검사기관의 검교정성적서(유효기간 1년)

4. 도로표지병 시험성적서(유효기간 3년): 국토교통부“도로안전시설 설치 및

관리지침(표지병)”에 적합한 제품 (4개 항목 이상 검사)

5. 생산인력에 대한 4대 보험 가입자 명부 또는 고용보험 가입자명부

(직원 고용보험 가입 확인 되는 서류 필수)

6. 최근 1년 이내 원부자재 구입실적 2건(세금계산서 등)

7. 생산공정서(중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준(중기부고시 참조))

8. 공장배치도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산시설 배치를 명시한 공장배치도)

9. 회사조직도(유의: 직생 신청업체가 2개 이상의 제품군에 속하는 제품을 생

산할 경우, 각 제품군별 생산인력을 명시한 회사조직도)

※ 생산설비, 검사설비는 사용(작동)이 가능해야 하며 확인필요시 시연하여야 함.

※ 공공구매종합정보망에 자료 업로드만 하면 됨. 등기 발송 불필요

※ 문의 : Tel : 02-2248-0750~1    Fax : 02-2248-0752

※ 주소 : 서울시 동대문구 천호대로 307, 703호(답십리동, 클래식타워)

한국도로교통시설물공업협동조합

		항목별 직접생산확인 실태조사표
제품명	도로표지병(4616158501)

항 목		내 용	비 고	조사결과
생산공장		① 사업자등록 ② 공장등록 - 한국표준산업분류번호 : 25999, 22299, 28903 (1가지 이상 기재) - 제조시설면적+부대시설면적 : 50㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서	ㆍ적 합 ( ) ㆍ부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
생산시설		<생산설비> ① 재귀성 반사체 성형설비(외주가능) 또는 발광체 도로표지병 성형설비(외주가능) - 재귀성 반사체 성형설비 · 프리즘형 플라스틱 재귀성 반사체 · 유리 구면 렌즈형 재귀성 반사체 · 재귀반사 시트 재귀성 반사체 · 도로표지병 몸체 - 발광체 도로표지병 성형설비 · 돌출형, 매립형 ② 접착 및 조립설비(전동공구, 인두기, 실리콘 등) <검사설비> ① 치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터) 각 1대 ② 항온기 ③ 렌즈 충격 시험기(반사체인 경우) ④ 색차계 ⑤ 반사성능시험기(반사체인 경우)또는 광 도계(발광체의 경우) ※ ④, ⑤는 외부공인 시험기관의 설비사용계약을 체결하거나 관련 공인시험기관 시험성적(국토교통부 「도로안전시설 설치 및 관리지침(표지병)」 시험 또는 KS인증 성적서)을 보유한 경우 설비를 보유한 것으로 인정	- 임차보유 인정하지 않음 (외주가능 설비 제외) - 매입세금계산서, 설비사용계약서 등 - 검사설비는 공인검사기관의 교정성적서 확인(①,③,⑤는 현장보유 확인 시 제외) - 사규에 의한 자체 교정주기는 최대 2년 이내 인정 - 설비사용계약서	ㆍ적 합 ( ) ㆍ부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
		① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상
생산인력			- 4대보험 가입증명으로 확인 (1개 이상 보험 가입 증빙자료 확보)	ㆍ적 합 ( ) ㆍ부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
생산공정	전체공정	몸체 및 반사판 제조(외주가능)→몸체에 반사부(반사판, 태양전지판, 발광소자 등) 접착→조립→검사	- 작업공정도 또는 작업표준 등	ㆍ적 합 ( ) ㆍ부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)
	필수공정	몸체에 반사부(반사판, 태양전지판, 발광소자 등) 접착→ 조립→검사
기 타		① 국토교통부 ‘도로안전시설 설치 및 관리지침(표지병)’에 적합한 제품생산 (시험항목 중 4개이상 시험성적서 확인) ※ 시험항목 (부식시험, 렌즈충격시험, 방수성시험, 강도시험, 온도순환시험, 모래분사시험, 내후성시험, 광도, 색도 등) ※ LED표지병(점등형 포함)은 국내에서 측정이 가능한 부분에 한하여 시험성적서 확인	- 완제품에 대한 공인시험 기관의 시험성적서 확인 (KS인증제품은 제외) (시험성적서유효기간3년)	ㆍ적 합 ( ) ㆍ부적합 ( ) ※ 업체관계자 성명: (인)

※ 위 조사결과에 허위 또는 부정한 방법 등에 따른 내용이 반영되어 있을 경우에는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제35조의 규정에 따라 처벌받을 수 있습니다.

○ 실태조사일 : 202   년      월      일

○ 조사자 및 업체확인자

- (조사자) 조합명 : 한국도로교통시설물(조)             성      명 :              (인)

- (확인자) 업체명 :                                   대표자성명 :             (인)

(위임인성명) :             (인)

생산시설 보유 목록 확인서

- 도로표지병 -

연번	생산시설명	모델명	일련번호	구입년도	비 고
1	접착 및 조립설비 (해당 제품에 한함)
2	치수측정기(버니어캘리퍼스, 마이크로미터)
3	항온기
4	렌즈충격시험기
5	색차계
6	반사성능시험기
7
8
9
10
11

본사는 상기의 생산시설을 자체 보유하고 있으나 중소기업자간경쟁제품 직접생산확인기준에서 규정하고 있는 증빙자료의 제출이 어려운 바, 동 확인서를 제출하며 사실과 다를 경우 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제11조 등에서 규정하고 있는 직접생산확인 취소 등의 행정처분에 이의가 없음을 확인합니다.

202 .   .   .

○ 업체명 :

○ 대표자 :               (인)

[ 별첨 121-1 ]

생산시설 세부설명

□ 생산설비

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	재귀성반사체 성형설비 (외주가능)	자동차 및 불빛에 의한 시인성 확보를 위한 반사체 제작설비. 생산자의 제품에 따라 반사 및 재귀성이 다르므로 KS A3806에 따른다.
2	접착 및 조립설비 (해당 제품에 한함)	생산된 반사체 이면의 접착제 보호필름을 제거한 후 유압 및 공압의 가압형태로 반사체를 붙이는 설비. 도로표지병의 형태에 따라 크기 및 모양이 다르므로 제작사의 표지병에 따라 KS A3806에 의한다.

□ 검사설비

연번	생산시설명	세 부 설 명
1	버니어캘리퍼스, 마이크로미터	ㆍ버니어캘리퍼스(치수측정) : 0~200mm(0.05mm)이상 ㆍ마이크로미터(두께측정) : 0~25mm(0.01mm)
2	항온기	렌즈충격 시험에 사용될 표지병의 온도조건(55℃) 유지를 위한 시험설비 ㆍ내부크기 450㎜x450㎜x450㎜이상 ㆍ사용온도 55℃이상
3	렌즈충격시험기	도로표지병에 사용된 반사체에 일정한 높이에서 낙하 추에 의한 충격을 가하는 시험설비 ㆍ높이 : 457㎜이상 ㆍ낙하 추 : 190g
4	색차계	재귀성반사체의 색을 측정하기 위하여 필요한 표색계기 광원 : A 표색계 : XYZ 및 x, y 값을 측정할 수 있는 측정설비
5	반사성능시험기	재귀성반사체의 반사성능을 측정하는 설비 ㆍ측정범위 : 관측각(02°, 0.3°, 1°, 2°), 입사각(o°, ±5°, ±10°, ±15°, ±20°) ㆍ측정거리(간이형) 1000㎜

[ 별첨 121-2 ]

생산공정 세부설명

연번	생산공정명	세 부 설 명
1	몸체 및 반사판 제조 (외주가능)	다이캐스팅 등에 의한 몸체와 몸체에 부착될 반사부(반사판, 태양전지판, 발괄소자 등)를 제작
2	몸체에 반사부 접착	반사판, 태양전지판, 발광소자 등 각종 재질의 반사부를 몸체에 접착
3	조립	도로표지병 몸체를 도로 등에 고정하기 위한 고정장치 등을 몸체에 조립(조립공정 필요한 제품에 한함)
4	검사	국토해양부 등 관련 지침에 적합한지 검사설비를 이용하여 검사